|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref no | Yamaha part number | Description | quantity | Price  GBP each | Note |
| 1 | 3G3-14101-00 | carburettor | 2 | 261.00 |  |
| 2 | 3G2-14181-16 | Float chamber | 2 | 45.68 |  |
| 3 | 3G3-14184-00 | Gasket  float chamber | 2 | 4.75 |  |
| 4 | 193-14142-size | Pilot jet | 2 | 3.90 |  |
| 5 | 510-14141-50 | Nozzle main | 2 | 14.06 |  |
| 6 | 137-14143-size | Main jet | 2 | 3.90 |  |
| 7 | 3G3-14187-00 | Float arm | 2 | 8.20 |  |
| 8 | 3G3-14190-35 | Needle valve | 2 | 22.50 |  |
| 9 | 127-14186-00 | Pin float arm | 2 | 2.90 |  |
| 10 | 239-14195-00 | Washer needle valve | 2 | 1.35 |  |
| 11 | 98501-05016 | Screw pan head | 8 | 0.60 |  |
| 12 | 92901-05100 | Washer spring | 8 | n/a |  |
| 13 | 8A7-14139-00 | Clip pipe | 4 | 2.60 |  |
| 14 | 3G2-14987-00 | hose | 2 | 3.75 |  |
| 15 | 98501-03008 | Screw pan head | 4 | 0.60 |  |
| 16 | 92901-03100 | Washer spring | 4 | 0.20 |  |
| 17 | 510-14158-00 | Top mixing chamber | 2 | POA |  |
| 18 | 3G3-14137-00 | clip | 2 |  |  |
| 19 | 509-14198-00 | gasket | 2 | 23.04 | Set |
| 20 | 127-14161-00 | Nut cable adjusting | 2 |  |  |
| 21 | 509-14155-00 | Guide cable | 2 |  |  |
| 22 | 3G2-14131-00 | Spring throttle valve | 2 | 5.80 |  |
| 23 | 822-14147-00 | O-ring | 2 | 1.40 |  |
| 24 | 3G2-14115-00 | Plug screw | 2 | 3.40 |  |
| 25 | 3G2-14231-16 | Jet power | 2 | 3.90 |  |
| 26 | 3G2-14244-00 | Holder nozzle | 2 | 11.60 |  |
| 27 | 214-14147-00 | O-ring | 2 | 1.40 |  |
| 28 | 3G3-14112-30 | Throttle valve #3.0 | 2 | 58.00 |  |
| 29 | 214-14185-00 | float | 4 | 11.70 |  |
| 30 | 510-14145-00 | plate | 2 | 14.70 |  |
| 31 | 363-14116-13 | Needle 6DH7 | 2 | 8.60 |  |
| 32 | 509-14145-00 | Setter needle jet | 2 | 10.00 |  |
| 33 | 500-14115-00 | Plug screw | 2 | 7.80 |  |
| 34 | 558-14147-00 | O-ring | 2 | 2.20 |  |
| 35 | 164-14137-00 | clip | 2 | 1.60 |  |
| 36 | 509-14136-00 | Spring seat | 2 | n/a |  |
| 37 | 214-14118-00 | cap | 2 | 0.48 |  |
| 38 | 98501-04010 | Screw pan head | 2 | 0.60 |  |
| 39 | 92901-04100 | Washer spring | 2 | 0.20 |  |
| 40 | 127-14134-00 | Spring air adjusting | 2 | 2.20 |  |
| 41 | 152-14123-00 | Screw air adjusting | 2 | 4.88 |  |
| 42 | 432-14171-00 | Plunger starter | 2 | 16.00 |  |
| 43 | 509-14135-00 | Spring plunger | 2 | 2.50 |  |
| 44 | 432-14174-00 | Cap plunger | 2 | 3.55 |  |
| 45 | 432-14138-01 | Clip plunger | 2 | n/a |  |
| 46 | 432-14173-00 | Cover plunger cap | 2 | n/a |  |
| 47 | 509-14274-00 | connector | 2 | 8.50 |  |
| 48 | 3G3-14126-00 | gasket | 2 | n/a |  |
| 49 | 3G3-14157-00 | Cover mixing | 2 | n/a |  |
| 50 | 3G2-13555-00 | Manifold intake | 2 | 27.60 |  |
| 51 | 91316-08015 | bolt | 4 | n/a |  |
| 52 | 90460-51109 | Clamp hose | 2 | 1.85 |  |